文本

描述已自动生成

参数控制器各参数如下：

1. 输出目的序列数：输入值，大于0的正整数

对应源码参数第8行

1. 输出目的序列碱基长度：输入值，大于0的正整数

对应源码参数第9行

1. TAG访问类型：输入值，但保留默认值为3

对应源码参数第15行中唯一数

1. 禁止访问连续域类型：输入值，但保留默认值AAA, TTT, CCC, GGG

对应源码参数第16行四个字符串

1. TAG重复控制器：选择值，on或者off，默认on

对应源码参数第19行bgyl, on对应true

1. 输入序列：输入值，在此输入一段或者多段特定的由ATCG组成的序列

对应源码参数第25行输入的多串字符串